batch 檔名 ntx\_wtf2awf.bat

///// BATCH 檔內容為以下 ///////

@echo "converting %1 to %1.awf ..."

@if (%2)==() (

set wfbit=5

echo waveform bit default is %wfbit%

) else (

echo "waveform bit set to %2"

set wfbit=%2

)

.\wwv\_gen2parser.exe -o %1.fw %1

.\wbf\_decode.exe %1.fw %1.awf %wfbit%

rem @PAUSE

///////////////////////////////////////////////////////////////////

在cmd.exe 下 "ntx\_wtf2awf.bat 320\_G096\_AB1A01\_ED068TG1H2\_TC.wbf"

%1 即為第一個參數 320\_G096\_AB1A01\_ED068TG1H2\_TC.wbf

if (%2)==() 因為沒有輸入第二個參數 所也選擇了 true 的選項

CMD畫面輸出 ""converting 320\_G096\_AB1A01\_ED068TG1H2\_TC.wbf to 320\_G096\_AB1A01\_ED068TG1H2\_TC.wbf.awf ... waveform bit default is"

之後下了兩個指令 : .\wwv\_gen2parser.exe -o 320\_G096\_AB1A01\_ED068TG1H2\_TC.wbf.fw 320\_G096\_AB1A01\_ED068TG1H2\_TC.wbf

.\wbf\_decode.exe 320\_G096\_AB1A01\_ED068TG1H2\_TC.wbf.fw 320\_G096\_AB1A01\_ED068TG1H2\_TC.wbf.awf 5